-0.16

-0.12

-0.08

-0.04

0.00

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

-0.16

-0.12

-0.08

-0.04

0.00

C18-A C22-A C26-A

U=1.5t (a)

/t

C18-B C22-B C26-B (b)

t

/t